**Материально-техническое обеспечение для практического обучения**

Учебные транспортные средства ЧОУ «ЧУКК»

Легковые автомобили:

|  |
| --- |
| ВАЗ 11193 |
| ВАЗ 21053 |
| ВАЗ 21053 |
| ВАЗ 21093 |
| ВАЗ 21144 |
| УАЗ-31512 |
| ВАЗ 21101 |

 /Полный список легковых автомобилей представлен в разделе [Список мастеров производственного обучения вождению ЧОУ «ЧУКК»](http://www.abcde74.ru/spisok_ip_masterov_vozhdeniyu.html)/

Грузовые автомобили:

|  |
| --- |
| ЗИЛ 431610 |
| ЗИЛ ММЗ 45023 |
| ЗИЛ ММЗ 45022 |
| ЗИЛ 433360 |

 Автобусы

|  |
| --- |
| ЛИАЗ-677 |
| ГАЗ 322132-14 |
| ЛАЗ-699Р |

Мотоциклы

|  |
| --- |
| Мотоцикл ММВЗ-3.312.13 |

Прицепы

|  |
| --- |
| Прицеп грузовой ГКБ-817М |
| Прицеп легковой 829800 |

Перечень оборудования  учебных автомобилей ЧОУ «ЧУКК»

В соответствии с п.5 «Основных положений ПДД РФ» учебные автомобили оборудованы:  
1. Дополнительными педалями привода сцепления и тормоза.  
2. Дополнительным зеркалом заднего вида для обучающегося.  
3. Опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 настоящих Основных положений.  
4. Аптечкой.  
5. Огнетушителем.

Перечень оборудования  и элементов автодрома (закрытой площадки)   ЧОУ «ЧУКК» для  обучения на  категорию «А»:  
1. «Габаритный коридор»,  «габаритный полукруг», «разгон- торможение».  
2. «Змейка», «колейная доска», «габаритная восьмёрка».

Перечень оборудования  и элементов автодрома (закрытой площадки)   ЧОУ «ЧУКК» для  обучения на  категорию «В»:  
1. «Остановка и трогание на подъёме» - используются эстакады в кол-ве 2 шт., продольный уклон  в пределах 8,0 -16,0 % включительно; и знаки 1,13и 1,14.  
2.  «Проезд пешеходного перехода» с использованием дорожных знаков 5.19.1и 5.19.2.  
3.  «Змейка с использованием дорожных знаков 1.12.1..  
4.  «Параллельная парковка задним ходом».  
5.  «Разворот» (дворик).  
6.  «Въезд в бокс».  
7.  «Повороты на 90 градусов».  
8.  «Проезд регулируемого перекрестка» с использованием светофоров в количестве 2 шт. Переключение сигналов светофоров обеспечивается дорожными контролерами, соответствующими требованием  ГОСТ 34.401 – 90.  
9. Проезд нерегулируемого железнодорожного переезда с использованием дорожных знаков 1.2; 1.3.1; 2.5., а также рельс и шпал.

Перечень оборудования  и элементов автодрома (закрытой площадки)   ЧОУ «ЧУКК» для  обучения на  категорию «С» и  «Д», «СЕ» и «ВЕ»:  
« Въезд в бокс». «Остановка и трогание на подъеме». « Разворот». «Параллельная парковка задним ходом». «Постановка к платформе задним бортом».  
Все элементы размечены с помощью специальной краски для разметки дорог, а так же использованы стойки разметочные, лента оградительная.

Автодром (закрытая площадка) имеет уставленное по периметру ограждение, препятствующее сквозному движению транспортного средства  и движению пешеходов.  
Въезд на автодром осуществляется через регулируемый (охраняемый) шлагбаум.  
Автодром имеет ровное однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование.  
Территория автодрома освещается, освещённость составляет 30 лк.  
Для проведения внутришкольных экзаменов имеется павильон для курсантов, с круглогодичным остеклением.  
В настоящее время ЧОУ "ЧУКК" осуществляет строительство нового усовершенствованного автодрома.